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事件經過：
1、 115年3月23日，A350-941，MSN 0092。航機由桃園飛航雪梨航班，航機於下降期間客艙短暫出現煙霧，降落後執行檢查並轉延遲改正缺點後放飛，航機回台後更換故障組件測試正常，並將該項組件列入可靠性系統檢討。
2、 本事件為機械因素(故障)造成航機客艙短暫出現煙霧事件，航機依維護手冊更換氣體交換機(Air CM)後測試正常，航機恢復適航。 
檢討改善：
1、 該氣體交換機件號安裝於該A350-941機隊，檢查發現空調系統氣體交換機風扇外殼裂紋 (“PACK 2 ACM CASE FOUND CRACKED”)，研判外殼裂紋導致風扇轉軸偏離中心位置，致風扇葉片轉動時與其外罩摩擦而產生煙霧進入客艙。
2、 詢問空中巴士公司指出，由於空氣軸承的特性使得從運作正常到失效的界線是短暫的，因此很難識別即將發生的氣體交換機（ACM）之故障。
3、 業者將視系統運作情況持續評估組件更換時機做為預防性措施，以確保空調系統之操作正常。
4、 後續依預防性措施管控及追蹤。




