	SIGNIFICANT OCCURRENCE REPORT

	資料日期 : APR-01-2025 ~ JUN-30-2025
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	THE BOEING COMPANY
	737-800
	61774
	31
	SWITCH ASSY
	V3L2228
	Malfunctioned
	HONEYWELL
	
NA

	13,223
	JAN-06-2025

	 
	事件經過：

1、 飛機執行高雄-廈門航班，於高雄機場起飛加速至30海浬時，接近開關電子單元(PSEU，Proximity Switch Electronic Unit)警告燈亮起，駕駛員執行放棄起飛。
2、 經檢視發現故障碼: 27-62001 SPD BRK DOWN FAULT。經更換起飛微動開關S651(Take off warning switch)後，執行測試正常，航機恢復派遣。
檢討改善：

1、 拆下之微動開關任量測結果回報原廠分析後回覆：此故障訊息會在油門角度超過53度時，如果未偵測到開關的搭地訊號時即觸可能觸發故障信訊。另，微動開關未適當調整、其線束路徑安排不當或開關本體損壞時，皆會導致此故障訊息觸發。原廠建議對微動開關進行檢查。
2、 業者根據原廠建議採取預防性措施，完成對該機隊之微動開關與連接線束路徑檢查。


