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一、目的：

（一）本民航通告旨在轉頒美國FAA AC 120-102B，指引使用人將線路相互聯結系統(enhanced electrical wiring interconnection systems, EWIS)檢查要求納入維護計畫或檢查計畫，以符合持續適航。
（二）本通告並非強制性而是提供一種可接受之方法，但非唯一之方法，供許可證、檢定證持有者、航空器所有人或使用人建立作業準則。

二、修正說明：
本次修訂係配合適用對象之調整，修正第五項「執行要點說明」之（二）適用對象，刪除普通航空業之適用，申請人應依本國及FAA最新之修訂版，執行修訂及法規符合性檢查。

三、背景說明：

（一）自1959年至今，已發生18起油箱爆炸案例；而最顯著之案例為1996年7月17日美國TWA公司一架B747-131型飛機（航班編號TWA800）於起飛後在紐約外海失事。美國NTSB於2000年8月提出失事報告，判斷失事可能肇因於中油箱（CWT）爆炸；點火源雖無法確定，但最可能的原因為中油箱外的電線失效導致過多電流經由油箱油量指示系統（FQIS）傳入中油箱，引起爆炸。
（二）在TWA800事件發生二年後，於1999年9月，瑞士航空公司一架MD-11型飛機（航班編號 111）於加拿大外海失事。加拿大TSB調查報告指出，證據顯示在駕駛艙上方有煙霧及起火現象，但無法明確提出實際造成起火之原因，不過在客艙娛樂系統電源線路發現一段因電路短路火花造成銅線固化之狀況，而該固化之銅線所在之處為火最可能發生之區域。
（三）上述二起意外事件之調查及後續許多飛機檢查發現，在航空器線路相互聯結系統線路系統中線路老化、腐蝕及不當線路安裝和修理的狀況普遍存在。除此之外，檢查也發現線束中夾雜有金屬屑、灰塵及液體，這些污染物會造成航空器線路相互聯結系統線路系統損傷並提供電線短路走火之助燃物。
（四）上述二起事件後，引起美國政府與一般大眾之注意，美國NTSB要求FAA重新評估現有適航標準及持續適航要求並進行必要的法規修訂。FAA經數年評估後，於2007年11月發布強化飛機系統/油箱安全適航計畫法規，以期望經由設計、安裝及維護航空器線路相互聯結系統線路來確保商用飛機之持續安全性。
      我國函頒民航通告F120-97及其後續修訂版「使用人維護計畫或檢查計畫納入燃油箱安全系統指引以符合持續適航」，指引使用人如何對其飛機維護計畫或檢查計畫納入燃油箱安全系統以符合持續適航。

      我國另函頒民航通告F120-94及其後續修訂版「航空器線路相互聯結系統訓練計畫」，提供使用人及維修廠發展強化線路相互聯結系統(enhanced electrical wiring interconnection systems, EWIS)訓練計畫之指引。

（五）本通告直接轉頒美國FAA Advisory Circular AC 120-102B「Incorporation of Electrical Wiring Interconnection Systems Instructions for Continued Airworthiness into an Operator’s Maintenance Program」，以符合我國民用航空法、航空產品與其各項裝備及零組件適航維修管理規則及航空器飛航作業管理規則等有關航空器飛航及維修等相關法規之需求。
四、需求說明：
詳FAA AC 120-102B及其後續修訂版
五、執行要點說明：
（一）詳FAA AC 120-102B及其後續修訂版。
（二）本民航通告適用對象如下：
1、民用航空運輸業

2、航空產品與其各項裝備及零組件維修廠
（三）名詞定義：詳FAA AC 120-102B之附錄。
（四）本通告所述Federal Aviation Administration (FAA)，在我國為交通部民用航空局。
（五）本通告所述FAA Oversight Office，在我國為民航局飛航標準組。
（六）本通告所述National Transportation Safety Board (NTSB)，在我國為國家運輸安全調查委員會。
（七）本通告所述FAR PART 91/121/135，在我國為07-02A「航空器飛航作業管理規則」。
六、相關規定參考文件： 

（一）06-01A航空產品與其各項裝備及零組件適航維修管理規則
（二）07-02A航空器飛航作業管理規則

（三）FAA Advisory Circular AC 120-102B：Incorporation of Electrical Wiring Interconnection Systems Instructions for Continued Airworthiness into an Operator’s Maintenance Program及其後續修訂版
簽署：________________
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